**F-RIB -01**

**RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 1207-1/20.05.2024**

**Rezistenta la incovoiere a epruvetelor de beton intarit**

Date privind provenienţa betonului:

1. **Sursa: S.C. CHEZA SRL MANEUTI**
2. **Locul prelevării probei: la locul de punere in opera.**
3. **Obiectiv: Modernizare drum agricol in com.Galanesti, jud. Suceava.**
4. **Element turnare: Drum betonat.**
5. **Cod intern: 1207 - Proba a fost prelevata laboratorul Malg Proiect.**
6. **Obiectul comenzii: Încercări pe prisma 150x150x600 mm.**
7. **Clasa betonului si alte caracteristici ale acestuia: BcR4,5; S1; CEM I 42,5R; Фmax 31,5**.

**LABORATOR MALG**

Lucrarea presupune încercări pe beton intarit pentru determinarea rezistentei la incovoiere a epruvetelor de beton intarit. Metoda de încercare s-a realizat pe epruvete prismatice, în conformitate cu standardul SR EN 12390-5:2009.



NOTA: Rezultatele raportului de incercare se refera numai la proba analizata. Raportul de incercare nu se multiplica sau utilizeaza in alte scopuri fara aprobarea emitentului. Modificarile sau completarile se pot efectua prin intermediul unui alt document suplimentar la raportul de incercare nr. 1207-1/20.05.2024. Prezentul raport contine 1 pagina.

Sef Laborator, Laborant,

ing. Gabriela Iftode Iuliana Berheci